

# **BTP : Carottage sur matériaux amiantés**

## **Une solution, sans apport d’eau, "made in France" à destination des maçons, électriciens, plombiers, chauffagistes, diagnostiqueurs…**

Avec le soutien du PRDA (Plan de Recherche et Développement Amiante), **BCL INVENT®**a élargi sa gamme **Easygelprotect**® avec des **outils de carottage**, répondant à la réglementation.

Utilisés avec les gels spécifiquement développés, ils assurent la protection des opérateurs et de l’environnement, par le captage et la rétention à la source des poussières toxiques (amiante, plomb, silice…).

Ils ont fait l’objet de chantiers tests, en particulier, dans le cadre de Carto-Amiante (Campagne orchestrée par l’OPPBTP afin de déterminer les modes opératoires les moins émissifs) : les taux d’empoussièrement sont inférieurs à la valeur limite d’exposition professionnelle de 10 f/L.

**Les opérations se faisant sans apport d’eau, il n’y a pas de retraitement de l’eau d’écoulement.** L’intervention peut même se faire en **milieu habité** avec un repli de **chantier plus rapide** et **plus propre.**

La gamme est déclinée pour des carottages verticaux et horizontaux jusqu’à 150 mm et verticaux de 150 à 300 mm.

|  |  |
| --- | --- |
| TET.pngEGP150VH.png |  |
| ***Carottage avec EGP150VH*** |

 **Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site** [**easygelprotectbtp.com**](https://www.easygelprotectbtp.com/) **ou contactez-nous.**

**Notre entreprise :**

**BCL INVENT®**fabrique et commercialise, sous la marque **Easygelprotect**® une gamme de produits, brevetés, à base de gels permettant le captage et la rétention à la source des particules fines et ultrafines.
**Connue** pour ses **poches de percement** (recommandées par l ‘OPPBTP, Carto-amiante, l’INRS…..),
**BCL INVENT®** **a développé toute une gamme destinée au BTP, qui** répond a**ux différentes interventions à risque de poussières toxiques, avec pour objectif : la réduction des niveaux d’empoussièrement en dessous des valeurs limites d’exposition professionnelle.**

**Tous nos produits sont fabriqués en France, dans le Grand-Est.**

**Contact presse** :

Jean-Philippe GUTSCHER
03 87 07 36 41 / 07 81 15 89 91
jp.gutscher@bclinvent.fr